**Une adresse IP** est l'identificateur unique qui permet de localiser les ordinateurs sur le réseau

**Le protocole DHCP** est un standard TCP/IP qui simplifie la gestion de l'affectation et de la configuration IP sur un inter réseau

**OSI** Le modèle Open System Interconnexion (OSI) permet de visualiser plus facilement les mécanismes de la communication via le réseau.

Et le but de ce modèle est de normaliser les niveaux de services et les types d’interactions